Második generáció (1959-1965) (1955-1964):
Aktív áramkör: tranzisztorok
Sebesség: 200.000 szorzás / s
Operatív tár: ferritgyűrű (megbízhatóbbak, gyorsabbak, nagyobb kapacitás)
Háttértár: mágnesszalag az általános, megjelenik a mágneslemez
Adatbevitel: lyukkártya, mágnesszalag
Adatkivitel: lyukkártya, nyomtatott lista
Hardver: lebegőpontos aritmetika, indexregiszter, IO processzor
Méret: WC
Szoftver: assembly nyelv és magasszintű nyelvek (FORTRAN, ALGOL, COBOL), kész programkönyvtárak, batch monitor, 
Megbízhatóságuk, műveleti sebességük nőtt
Rendszertechnikailag lényeges változást jelentett az önálló, központi feldolgozóegységtől függetlenül, azzal párhuzamosan működő csatornák megjelenése.
A számítógép struktúrája memóriacentrikussá vált.
Megjelentek a gépcsaládok, a különböző teljesítményű, de azonos módon programozható, azonos perifériákat használó "kompatíbilis" számítógépek.