Az IP protokoll címzési rendszere:
Az IP protokoll virtuális azonosítóként 32 bites értéket, ún. IP-címet használ, ez kerül a csomag fejrészébe, az alapján történik a csomagtovábbítás, az útvonalkiválasztás. Ez a 32 bites IP cím a következő két részre tagolódik:
netid:	A tartalmazó komponenshálózat azonosítója.
hostid:	A netid által meghatározott hálózaton belül a végpont (pl. munkaállomás)
		Azonosítója.
A- osztályú címek netid (8 bit) hostid (24 bit) 
B-  osztályú címek: netid (16 bit) hostid (16 bit)
C-  osztályú címek: netid (24 bit) hostid (8 bit)
Címosztály | Az első byte értéke| IP címtartomány
A | 1-127 | 1.h.h.h -127.h.h.h ;
B | 128-191 | 128.n.h.h - 191.n.h.h ;
C | 192.n.n.h |  223.n.n.h; 

1. Pontozott decimális jelölés: A 4 byte tartalmát decimálisan írjuk fel, és ponttal választjuk el. Pl.: 195 199.41.189
2. Domain neves jelölés: karakteres megadás. DNS server segítségével az IP címeket karakterekké konvertáljuk Domainek
