Első generáció (1951-1959) (1946-1954)
Aktív áramkör: elektroncsövek
Sebesség: 300 szorzás / s
Operatív tár: akusztikus, CRT, mágnesdob
Háttértár: mágnesszalag, mágnesdob
Adatbevitel: lyukszalag, lyukkártya
Adatkivitel: lyukkártya, nyomtatott lista
Hardver: fixpontos aritmetika
Méret: szoba
Szoftver: gépi kód és assembly, a felhasználó által írt programok
Egyéb: az operátor kapcsolók beállításával vezérli a gépet, kötegelt feldolgozás
nagy teljesítményfelvétel (10..100 kW),
kis megbízhatóság, magas ár.
Felépítésük processzorcentrikus volt, minden adatforgalom a központi feldolgozóegységen keresztül zajlott.
Csak a soros feldolgozásra volt lehetőség, egy időben csak egyféle művelet folyhatott.
Az alkalmazott operatív tárak késleltető művonalat vagy elektroncsöves áramköröket használtak tároló elemként. 
A perifériák egyedi, gépenként különböző eszközök voltak. 
A programozás gépi kódban, majd assembley szintű gépi nyelven történt. 
Főleg tudományos-műszaki számításokra használták őket.