6. Megszakítások:
Feladata: Az I/O tevékenységek és a feldolgozási tevékenységek szinkronizálása szabályozása.
Oka: Egy CPU egyszerre csak egy programot futtathat
Kiváltó ok: Géphiba (CPU, memória, energiazavar), IO megszakításkérések, Programozási okok: Tártúlcímzés,Overflow., 
Adminisztráció: A megszakított program jellemzoi megszakításkor, megszakítás elott el kell menteni. (Az újraindítás helye a megszakított pont, nem pedig a program eleje)
Megszakítási rendszerek: Megszakítás a programok prioritása alapján (egyszintu).; Programok megszakítása szinthez rendelve, a legmagasabb szintu megszakításkérés kerül kiszolgálásra, majd az alacsonyabb.; Osztályonkénti külön megszakítás..(többszintu+szintenkénti prioritás)

7. A memória:
Követelmény: Nagy tár,rövid elérési ido; 
0.szint: CPU segédtárolók /mikroprogram tár stb/; 
1.szint: Operatív memória.; 
2.szint: Háttér tárolók.
Alaptulajdonságok: Rekeszekbol áll.(Rekesz byte).| A rekeszeknek lehet címük,tartalmuk és számuk. | Rekesz címek : &0000-tól &memória méret 1-ig. | byte cím - tetszoleges. | szó cím - páros. /a program beültetési cím is páros/ | tartalma kikapcsoláskor elvész,olvasáskor megmarad,írás-kor módosul.
1.Elemi (bináris) tároló: Értéke 0, 1 ; Elérési rendszerek:
2.RAM A címtol füg-getlen az elérési ido ugyan az.
3.FIFO:Sorbanállásos elérési rendszeru,Adatinformáció(adat+pointer)-Címinformáció (köv, elso,legelso adatra láncolás).Pointer tábla+adatterület.
4.Gazdaságosabb helykihasználás.
5.Gyors hozzáférés.
6.LIFO:Verem típusú elérési út
7.Szubrutin (típusú) hívások.
8.Program megszakítás stb. visszatérési cím tárolás.
9. Hardware:-elektroncso;-tranzisztor;-ferritgyuru;-LSI/Large Scaled Integration.Elérési ido 10^-9 secs.