Harmadik generáció (1965-1971) (1965-1974)
Aktív áramkör: integrált áramkörök (SSI, MSI) (10.1000)
Sebesség: 2 millió szorzás / s Ez az előző generációhoz képest ismét sebességnövekedést (105 - 106 művelet/sec.), méret- és teljesítményfelvétel csökkenést jelentett.
Operatív tár: ferritgyűrű
Háttértár: mágneslemez, mágnesszalag
Adatbevitel: billentyűzetről mágneslemezre, mágnesszalagra
Adatkivitel: nyomtatott lista, képernyő
Hardver: pipeline, cache memória
Méret: asztal (minigép)
Szoftver: operációs rendszer, újabb magasszintű nyelvek, kész alkalmazások
Egyéb: időosztás, multiprogramozás, virtuális memória, miniszámítógép, számítógép-család, általánossá válik a távadatátvitel
Rendszertechnikailag jellemző a modularitás, a modulok önálló, párhuzamos működése.
Ez időszakban fejlesztették ki az IBM 360-as számítógépcsaládhoz tartozó DOS és OS operációs rendszereket. 1969-ben indult a UNIX operációs rendszer, 1970-ben a C nyelv fejlesztése a Bell Laboratóriumban.