Az ASCII kód az egész világon elfogadott szabvány a karakterek kódolásához. 
American Standard Code for Information Interchange 
Nyolc biten amerikai ABC kis-nagybetűit,számjegyeket, írásjelek,vezérlőjeleket. 256 karakter
Az első 128 kód mindig ugyanaz, a következő 128 kód országonként változhat. 
A magyar ABC összes betűje nem.
Magyarországon kialakult karakterábrázolási szabványok: 
CWI; Ventura; CP 852 MS-DOS; CP1250 MS-WINDOWS

Az ASCII kód ANSI X3.4-1977-es szabványának függelékében szerepel az a megállapítás, hogy minimum 7 bit a legtöbb felhasználásban elegendo. (angoloknak elég 7 bit)
A kódokat két fo csoportba osztotta: grafikus karakterek (megjelenítheto, látható, nyomtatható ) és vezérlo karakterek (megjelenítés vezérlésére, formájának kialakítására, valamint az információcsere vezérlésére szolgál) csoportjába.
A vezérlokaraktereket három kategóriába soroljuk: — információcsere vezérlok, — formátumot befolyásolók — információ elkülönítok. Az elso 32 karakter, és az utolsó DEL karakter tartozik ezekbe a kategóriákba.
AZ ASCII kódrendszer kialakítása még abban az idoszakban történt meg, amikor még az adatmegjeleníto perifériák még csaknem kizárólag mechanikus muködésuek voltak. Ezért a kódrendszerbol hiányoznak azok a vezérlo kódok, amelyek a már csaknem kizárólagosan használt képernyo orientált rendszerekben használatosak: a kurzormozgató, képernyotörlo, stb. funkciókhoz rendelt kódok. Mivel ezekrol a szabvány nem rendelkezik, ezért bizonyos inkompatibilitás van az egyes megjelenítok között, hogy konkréten melyik vezérlokaraktereket rendelték hozzá az adott funkcióhoz.
